**公开询价采购公告**

公告日期：2019年8月5日

为了提高我中心法医病理鉴定室案件办理效率，中心就法医病理鉴定室采购全自动组织脱水机进行公开询价采购，欢迎国内合格的供应商前来响应。

1. 项目编号：WYDSJZX-2019002
2. 项目概况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 技术参数 | 采购预算（元） |
| 1 | 全自动组织脱水机 | 详见采购需求 | ￥100000.00 |

1. 供应商资格要求：

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。谈判文件的发售（报名）时间及方式等：

1. 供应商应提供以下资料进行报价：

1、提供有效的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2、办理报名人的有效身份证件及法定代表人授权书（加盖单位公章）；

3、无重大违法记录声明（加盖单位公章）

4、报价及设备响应参数（加盖单位公章）

以上资料必须在2019年8月17日中午11:30前送到温州医科大学司法鉴定中心办公室。

五、其他事项：

1.询价响应文件递交截止时间：2019年8月17日11:30

2.询价响应文件提交地点：温州市鹿城区学院西路268号（温州医科大学司法鉴定中心办公室）

3.本公告在温州医科大学司法鉴定中心网发布，如有不明，请电话咨询。

六、联系方式

发包人名称：温州医科大学司法鉴定中心

地点：温州市鹿城区学院西路268号

联系人：黄老师

电话/传真:0577-88813608-8012

E-mail：289692369@qq.com

温州医科大学司法鉴定中心

2019年8月5日

附件1：

全自动组织脱水机技术参数

1.功能和用途

1.1功能：具备自动化设置程序，对脱水过程进行个性化设定。

1.2用途：法医病理鉴定活动中对组织检查进行全自动脱水。

2.主机技术指标

2.1 液缸数量：14个（10个液缸、4个蜡缸）。

2.2 有效容积：有效容积：2000ml×2。

2.3 蜡缸：能持续保温。

2.4 可选择使用或取消全自动定时开/关机功能

2.5 全自动定时设置时长：1年

2.6 UPS功能：能够自动充电，如遇停电能正常维持设备工作90分钟。

2.7 吊篮大小：单个吊篮存放100个组织盒。

2.8 有明确的内缸刻度标识。

2.9 换缸沥液抖动次数及换液停留时间可以个性化设置。

3.软件技术指标

4.配置要求

5. 特殊商务要求：

5.1 主机保修期限供应商自行承诺（最少1年）。

5.2 供货后应提供技术培训服务。

5.3 仪器设备安装完成后，由供货商工程师解说、指导、培训及演示仪器设备功能、设备操作和设备软件应用，确保每个实验人员能够熟练操作为止。

5.4 在仪器设备发生故障时，需离开使用单位维修，能提供备用机。

附件2：

**无重大违法记录声明**

温州医科大学司法鉴定中心：

现郑重承诺：本单位、法定代表人及项目授权代表自承诺之日前三年内在经营活动中没有重大违法记录（以法院判决或行政处罚日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标资格、没收谈判保证金等有关责任。

承诺单位（盖章）:

授权代表（签字）：

年月日

附件2：

**报价一览表**

单位全称（公章）：采购编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或软件名称 | 交付期（月） | 报价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
| 合计总金额 | | 小写： 元 | | |
| 合计金额大写：人民币 元 | | | | |
| 维护费用： 元/年 | | | | |

注:表报价单不得涂改，请按规定格式填报，否则可能导致报价无效。

授权代表（签名）： 日期：